	2013. 11. 07(목) 석간용
	이 보도자료는 2013년 11월 7일 09:00부터 보도할 수 있습니다.
									보도자료
담당부서 :		도시계획국 시설계획과			시설계획과장			김학진		2133-8400
					공공시설정책팀장			조남준		2133-8402
사진없음 □		사진있음 ▣		쪽수 : 3쪽	담 당 자			정성훈		2133-8407
강서 ․ 양천 일대 상습침수피해 해소 대책 마련 - 신월 빗물저류배수시설 설치를 위한 도시계획시설(하수도) 결정(안) 도시계획위원회 가결 - 강서·양천구 일대의 침수피해 예방 및 안양천 유역의 오염부하 저감을 위한 빗물저류배수시설 국내 최초 도입

□ 서울시는 2013. 11. 6(수) 제18차 도시계획위원회를 개최하여 양천구 신월동 263번지(가로공원길)에서 양천구 목동 916-1번지(목동빗물펌프장)에 이르는 구간에 빗물저류배수시설(41,406㎡)설치를 위하여 「도시계획시설(하수도) 결정(안)」을 원안가결 하였다.

○ 대상지는 가로공원길에서 목동빗물펌프장에 이르는 도로 지하구간, 반곡어린이공원, 곰달래어린이공원, 목동빗물펌프장 및 유수지 등의 부지로,

○ 서울시는 지난 2010. 9.21 기습폭우시 주택 및 상가 등에 침수피해(약 6,017가구)가 발생한 강서․양천구 일대에 침수피해 예방 및 안양천 유역의 오염부하 저감을 위해 가로공원길에서 목동유수지에 이르는 구간에 빗물 유입 등을 위한 수직구(4개소)를 제외하고는 대부분 도로를 따라 지하 40m에 빗물저류배수시설을 설치 하고자 도시계획시설(하수도)을 결정하였다.

□ 금번에 도시계획시설로 결정하는 빗물저류배수시설은 국내 최초 도입되는 시설로, 기습폭우 발생 시 기존 하수관거의 빗물을 수직구를 통하여 터널로 유도한 후 목동빗물펌프장을 통하여 안양천으로 배제하는 시설이다.

○ 빗물저류배수시설을 설치함으로써 유역 내 침수해소 효과를 극대화하여 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하기 위한 계획으로, 지하구간에 빗물저류배수시설을 설치하고 상부(어린이공원 등)는 주변과의 조화를 고려한 친환경계획을 수립하였다.

	<	빗물저류배수시설 설치 개요	>
- 빗물저류배수시설 · 저지수직구1 : D=7.5m, H=43.8m · 저지수직구2 : D=7.5m, H=42.1m · 고지수직구 : D=7.5m, H=44.7m · 환기수직구 : D=7.5m, H=45.1m · 유출수직구 : D=7.5m, H=36.0m · 유지관리수직구 : D=7.5m, H=47.4m · 저지유도터널 : D=4.0m, L=885.0m, A=12.57㎡ · 고지유도터널 : D=4.0m, L=207.5m, A=12.57㎡ · 저류배수터널 : D=7.5m, L=3,606m, A=44.18㎡ · 신설빗물펌프장 : Q=4,500㎥/min(Q=750㎥/min×6대) - 사업기간 : '13. 5 ∼ '16. 5 - 사 업 비 : 1,380억원('12년:48억원(기투자), '13년:159억원, '14년:214억원, '15년 이후: 959억원)

□ 이번에 서울시에서 강서·양천구 일대에 빗물을 저류, 배수 할 수 있는 빗물저류배수시설 설치를 완료하면, 유역 내 기존 하수관거의 부담이 감소하고 유역하류의 홍수부담능력이 증가되어 강서․양천 일대는 집중호우 시에도 침수피해가 최소화 될 것으로 기대된다.